{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Rekapitulace","Montáž TS1","Seznam spec","Trafo","RH1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":14,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rekapitulace","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["SO 01 - Úprava stávající budovy"]
[]
["            Výkaz výměr - rozvodnaVN,NN a TS1"]
[null,"2012-09-06"]
[]
["Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:"]
[]
["1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH"]
["2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele"]
[]
["Základní rozpočtové náklady"]
[]
["A.   Dodávky dle specifikací",{"$nulls":6},0]
["B.    Doprava dodávek (5 % z A)",{"$nulls":6},0]
[]
["C.   Montáž",{"$nulls":6},0]
["D.   Demontáž stávajících rozvodů VN, likvidace suti ",{"$nulls":6},0]
["E.   Materiál ",{"$nulls":6},0]
["F.   Materiál nosný kusový",{"$nulls":6},0]
["G.   Materiál nosný kusový","(svítidla)",{"$nulls":5},0]
["H.   Prořez délkového materiálu (5 % z E)",{"$nulls":6},0]
[]
["J.    Součet materiál nosný (E+F+G+H)",{"$nulls":6},0]
["K.   Materiál podružný (3 % z J)",{"$nulls":6},0]
["L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J+K)",{"$nulls":6},0]
["M.  PPV (4 % z L)",{"$nulls":6},0]
[]
["N.   Zemní práce"]
["O.   Nátěry"]
[]
["P.   Práce účtované hodinovou sazbou"]
[]
["       předběžná obhlídka",null,null,null,10,"h",null,0]
["       nezměřitelné montážní práce",null,null,null,50,"h",null,0]
["       dozor",null,null,null,20,"h",null,0]
["       součet položky",{"$nulls":6},0]
[]
["R.   Celkem základní rozpočtové náklady",{"$nulls":6},0]
[]
["S.   Revize",null,null,null,8,"h",null,0]
[]
[]
["Rozpočet celkem",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"Montáž TS1","index":1,"n_rows":36,"n_cols":10,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Montáž trafostanice"]
[]
[{"$nulls":6},"Montáž",null,"Matriál"]
[null,"Název",null,null,"Počet","MJ","J.Cena","Celkem","J.Cena","Celkem"]
[]
[null,"Montážní a demontážní práce"]
[]
[null,"Konstrukce Oc. Klasická",null,null,51,"kg",null,0]
[null,"Montáž  trafa","22/0,4kV","630kVA",1,"ks",null,0]
[null,"Svorka úhlová trafo 1000",null,"komplet",1,"S",null,0,null,0]
[null,"Zábrana dřevěná",null,null,3,"ks",null,0,null,0]
[null,"Polička na ochranné pom.",null,"komplet",1,"ks",null,0,null,0]
[null,"Příchtka kabeloá vč. Montáže",null,null,9,"ks",null,0,null,0]
[null,"Koncovka vnitřní AXEKVCEY",70,"komplet",3,"ks",null,0,null,0]
[null,"Ochranné pomůcky pro TS",null,"komplet",1,"S",null,0,null,0]
[null,"Dielektrický koberec",null,null,2,"m2",null,0,null,0]
[null,"Kabel 22-AXEXCEY","1x70",null,15,"ks",null,0,null,0]
[null,"Adapter uhlovy pro AXEXCEY",70,null,3,"ks",null,0,null,0]
[null,"Ocel uhelník","50x50x5",null,6,"m",null,0,null,0]
[null,"Ocel U65",null,null,4,"m",null,0,null,0]
[null,"Natěr Zemění",null,null,10,"m",null,0,null,0]
[null,"Natěr izolační dvouvrstvý olejovzdorný",null,null,5,"m2",null,0,null,0]
[null,"Práh vč. zatěsnění",null,null,1,"m",null,0,null,0]
[null,"Montáž a demnontáž dveří vč. zapravení",null,null,1,"ks",null,0,null,0]
[null,"Svorka pro zemnici pasku",null,null,6,"ks",null,0,null,0]
[null,"Uzeměni na povrchu","FeZn","2007-04-30",10,"m",null,0,null,0]
[null,"Štítek označovací",null,null,25,"ks",null,0,null,0]
[null,"Pojistka VN 80A",null,null,3,"ks",null,0,null,0]
[null,"Tlačítko STOP",null,null,2,"ks",null,0,null,0]
[null,"Zatahování kabelu",null,null,15,"m",null,0,null,0]
[null,"Kabel 1-CHBU 1x240",null,null,120,"m",null,0,null,0]
[null,"Kabel 1-CHBU 1x120",null,null,45,"m",null,0,null,0]
[null,"Kabel 1-CYKY  5x1,5",null,null,60,"m",null,0,null,0]
[null,"Montáž a demont celkem",{"$nulls":5},0,null,0]
[null,"Index",null,null,4,null,null,0]
[null,"Montáž vč. materiálu",{"$nulls":7},0]

{"sheet":"Seznam spec","index":2,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Seznam specifikací:"]
[]
[null,"Transformátor ",null,null,0]
[null,"Rozvaděč RH",null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Celkem: ",0]

{"sheet":"Trafo","index":3,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["          Technicko - obchodní specifikace č. 1."]
["          ----------------------------------------------------"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Počet","J","Cena","Celkem"]
[]
[null,"Transformátor olejový hermetizovaný 22/0,4kV, 630kVA",{"$nulls":4},1,"ks",null,0]
[null,"TOHn 379/22"]
[]
[]
["Celkem",{"$nulls":8},0]

{"sheet":"RH1","index":4,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["          Technicko - obchodní specifikace č. 5."]
["          ----------------------------------------------------"]
[]
["1 ks",null,null,null,"rozváděč  RH01-doplnění"]
[]
["rozvodná soustava",null,null,null,"3 NPE AC 400 V / TN-S"]
[]
["ochrana neživých částí",null,null,null,"samočinným odpojením od zdroje"]
["dle ČSN 332000-4-41"]
[]
["výkresy"]
["ceny",null,null,null,"orientační bez DPH"]
[]
["Poz.","CPV","Název",null,null,null,"Počet","J","Cena","Celkem"]
[]
[null,"31211300-1","Odpojovač OPV22","3F",null,null,3,"ks",null,0]
[null,"31211300-1","Statický kondenzátor ","8kVAr (v případě potřeby)",null,null,1,"ks",null,0]
[]
["Součet",{"$nulls":8},0]
[]
["Montáž",null,null,null,0.25,{"$nulls":4},0]
[]
["Celkem",{"$nulls":8},0]